**Τεχνικές προδιαγραφές για Laserεκτυπωτή μικρής παραγωγικής δυνατότητας**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Απαίτηση** | **Απάντηση προμηθευτή** |
| Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός τεμαχίων | **5** |  |
| Τεχνολογία | Laser |  |
| Μέγεθος χαρτιού | Α4 |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης | 600 x 600 dpi |  |
| Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης (Simplex σε Α4) | ≥20ppm |  |
| Σύνδεση με θύρα USB  | ΝΑΙ |  |
| Σύνδεση με Ethernet 10/100/1000 | ΟΧΙ |  |
| Τροφοδότηςχαρτιού (Standard Paper Input) | ≥150 φύλλα |  |
| Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης | OXI |  |
| Μέγεθος δοχείων μελανιού | >= 1000 σελίδες σύμφωνα με ISO/IEC 19752 |  |
| Κόστος εκτύπωσης/σελίδα (χωρίς ΦΠΑ) | <= 0,032 |  |
| Ανεξάρτητο Drum | NAI |  |
| \* Να αναφερθεί το κόστος του High YieldtonnerCatridge, οι σελίδες που εκτυπώνει και το κόστος του drum ή photoconductor και η διάρκεια ζωής του σε σελίδες | ΝΑΙ |  |
| Βάρος (πλήρης με αναλώσιμα) | <=4,5 kg |  |
| Εγγύηση κατασκευαστή | ≥ 2 έτη |  |