**Τεχνικές Προδιαγραφές barcode scanner**

**που διαβάζει δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (2D Barcode)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Χαρακτηριστικό** | **Περιγραφή** |
| **Τύπος Σαρωτή** | Ασύρματος 2D Barcode Scanner |
| **Συνδεσιμότητα** | Bluetooth v4.0 με BLE (Bluetooth Low Energy) |
| **Εύρος Bluetooth** | Έως 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο |
| **Διεπαφή εισόδου** | USB |
| **Μπαταρία** | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία τουλάχιστον Li-Ion 2400 mAh |
| **Διάρκεια Μπαταρίας** | >=  14 ώρες με μία φόρτιση |
| **Χρόνος Φόρτισης** | Περίπου 4 ώρες για πλήρη φόρτιση |
| **Υποστηριζόμενοι Κωδικοί** | 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 |
| 2D: PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes |
| **Ανθεκτικότητα** | Αντοχή σε πτώσεις από ύψος έως 1,5 μέτρα (5 πόδια) σε τσιμεντένια επιφάνεια |
| **Περιβαλλοντική Στεγανότητα** | IP42 (προστασία από αντικείμενα μεγαλύτερα από 1 mm και από σταγόνες νερού) |
| **Θερμοκρασία Λειτουργίας** | 0°C έως 50°C (32°F έως 122°F) |
| **Υποστηριζόμενα Λειτουργικά** | Windows11, 10, Android |
| **Εγγύηση** | 3 έτη εργοστασιακή εγγύηση |