-καθαίρεση των παλιών κατασκευών και η απομάκρυνση των υλικών από το χώρο 
- ανακατασκευή / συμπλήρωση των μεταλλικών πλαισίων με στρατζαριστή λαμαρίνα  και η ενίσχυση των δοκών στήριξης 
-προμήθεια και  τοποθέτηση  επαρκούς ποσότητας πάνελ οροφής πολυουρεθάνης πάχους 3cm και άνω  ,για τη κάλυψη και προστασία των αναφερόμενων χώρων .
-Όλα τα αναγκαία εργαλεία - μέσα και αναλώσιμα που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών απομάκρυνσης παλιών φθαρμένων υλικών-τοποθέτησης πάνελ οροφής και των υπηρεσιών συντήρησης βαρύνουν τον ανάδοχο .
-Όλα τα παλιά φθαρμένα υλικά (τζάμια- φύλλα τσίγκου) του σκέπαστρου θα απομακρυνθούν από το χώρο του Νοσοκομείου με ευθύνη του Αναδόχου.
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