Για πρακτικούς λόγους σχετικούς με τη παράδοση ,αποθήκευση και την διάχυση του στο δίκτυο ,προτιμάται η προμήθεια να γίνει σε συσκευασία των 25 kgr ή των 20 kgr

και σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και όρους :

Α. Το υπό προμήθεια διάλυμα Σταθεροποιημένου Διοξειδίου του Χλωρίου

 θα είναι σε συνολική ποσότητα 100 kg (προτείνεται η προμήθεια να γίνει σε συσκευασίες (δοχεία) των 25 kgr ή των 20 Κgr ).

Β. Θα πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού άδεια χρήσης από τον ΕΟΦ και να είναι κατάλληλο προς χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού . Ειδικότερα το διάλυμα σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου, να διαθέτει την άδεια χρήσης από τον ΕΟΦ καθώς και το φύλλο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος (MSDS στην ελληνική γλώσσα). Επίσης, τεχνικά φυλλάδια του προϊόντος καθώς και πιστοποιητικά ISO 9001 της παρασκευάστριας εταιρείας.

Γ. Ο ανάδοχος θα πρέπει έγκαιρα να παραδίδει επαρκή ποσότητα του Χημικού στο

Νοσοκομείο, με βάση τις ανάγκες αυτού. Η τιμολόγηση του Χημικού θα γίνεται κάθε φορά με την παράδοση.